**Ablagewaschtisch Modell Preciosa Pro** **Comfort**

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichenAblageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform rund, mit / ohne Überlauf, mit integrierter Armaturenbank, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

**Preciosa Pro Comfort** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß: Ø 490 mm

Tiefe: 560 mm

Frontblende: H = 180 mm

Wischleiste mit Hohlkehle: H = 80 mm

Länge Einzelwaschtisch: 600 – 2500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1200 mm

Befestigung: Winkelkonsolen 480 mm

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

Zusatzausstattung: Seite(n) links und/oder rechts geschlossen

 Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)

**Modell: Preciosa Pro Comfort**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

 **Waldstr. 33**

 **76571 Gaggenau**

 **Tel.: 07225/9739-0**

[**www.varicor.de**](http://www.varicor.de)