**Einzelwaschtisch Modell Trigo Integra 1000**

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/

Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin)wirken antibakteriell.

Einzelwaschtisch in einem Stück gegossen, Länge 1.000 mm, beidseitig geschlossen, unterfahrbar, Beckenform eckig, frei zugängliche Wasserablaufrinne mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

**Trigo Integra 1000** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß: 500 x 400 mm

Tiefe: 520 mm

Frontblende: H = 100 mm

Wischleiste mit Hohlkehle: H = 30 mm

Länge Einzelwaschtisch: 1.000 mm

Befestigung: Wandhängend (Stockschrauben)

oder zur Auflage auf Möbel

**Modell: Trigo Integra 1000**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

 **Waldstr. 33**

 **76571 Gaggenau**

 **Tel.: 07225/9739-0**

[**www.varicor.de**](http://www.varicor.de)