# Ablagewaschtisch Modell Renova

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, mit vorgezogenem rechteckigem Becken, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, als Standard mit Überlauf, optional ohne Überlauf möglich, Hahnlochbohrung optional, mit angeformter Frontblende.

**Renova** entspricht der CE-Kennzeichnung nachDIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H): 450 x 400 x 147 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage: 480 / 380 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende: H = 120 mm

Wandanschluss mit Hohlkehle: ohne

Länge Einzelwaschtisch: 550 – 2.500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Befestigung: Winkelkonsole 310 mm

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm  
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional): • Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung  
 (für Becken ohne Überlauf)

• Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit   
 Überlauf)

• Winkelkonsole 310 mm

• Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

Zusatzausstattung: • Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

• Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

• Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

**Modell: Renova**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

**Waldstr. 33**

**76571 Gaggenau**

**Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)