**Ablagewaschtisch Modell Florac**

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Auch als Eckversion rechts oder links abgerundet erhältlich.

**Florac** ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß: 375 x 345 mm

Tiefe: 500 mm

Frontblende: H = 60 mm

Wischleiste mit Hohlkehle: H = 40 mm

Länge Einzelwaschtisch: 600 – 2500 mm

Länge Eckversion: 920 – 2000 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1200 mm

Befestigung: Stockschrauben,

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Zusatzausstattung: Seite(n) links und/oder rechts geschlossen

 Schräges Seitenteil, H = 60 / 115 mm

 Gerades Seitenteil, H = 60 mm

**Modell: Florac**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

 **Waldstr. 33**

 **76571 Gaggenau**

 **Tel.: 07225/9739-0**

[**www.varicor.de**](http://www.varicor.de)