**Ablagewaschtisch Modell Profil**

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform rund, mit / ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Möbelkante für Anschluss von Verkleidung / Badmöbel.

Auch als Eckwaschtisch erhältlich.

**Profil** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß: Ø 340 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 530/340 mm

Frontblende: H = 40 mm

Wischleiste mit Hohlkehle: H = 30 mm

Länge Einzelwaschtisch: 600 – 2500 mm

Länge Eckversion: 760 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1200 mm

Befestigung: Winkelkonsolen 310 mm,

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Zusatzausstattung: Seite(n) links und/oder rechts geschlossen Schräges Seitenteil, H = 40/115 mm

Gerades Seitenteil, H = 40 mm

**Modell: Profil**

**Profil Eckwaschtisch**

Beckeninnenmaß: Ø 340 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 577 mm

Frontblende: H = 40 mm

Schenkellänge ab Ecke: 540 mm

Breite: 760 mm

Befestigung: Wandauflagewinkel 480 mm

Optional mit wand-und eckbündigem Wandanschluss, Winkelausgleich bei nicht rechtwinkligen Ecken bei einem Winkel von ca. 87– 93 Grad.

**Modell: Profil Eckwaschtisch**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

**Waldstr. 33**

**76571 Gaggenau**

**Tel.: 07225/9739-0**

[**www.varicor.de**](http://www.varicor.de)