# Ablagewaschtisch Modell Akzent

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, mit vorgezogenem ovalem Becken, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank,

als Standard mit Überlauf, optional ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit angeformter Frontblende, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle.

**Akzent** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

Beckeninnenmaß (L x B x H): 540 x 398 x 135 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 450 / 340 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende: H = 80 mm

Wandanschluss mit Hohlkehle: H = 30 mm

Länge Einzelwaschtisch: 800 – 2.500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1.600 mm

Befestigung: Winkelkonsole 310 mm

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm  
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional): • Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung   
 (für Becken ohne Überlauf)

• Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit   
 Überlauf)

• Winkelkonsole 310 mm

• Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

Zusatzausstattung: • Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

• Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

**Modell: Akzent**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

**Waldstr. 33**

**76571 Gaggenau**

**Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)