# Ablagewaschtisch Modell Dejuna

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, unterfahrbar, mit vorgezogenem rechteckigem Becken, als Standard ohne Überlauf, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, mit angeformter Kurzhalbsäule, Hahnlochbohrung optional, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Auch als Banjoversion mit einseitiger Ablagefläche rechts oder links lieferbar.

**Dejuna** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.

Beckeninnenmaß (L x B x H): 440 x 390 x 95 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 550 / 260 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende: H = 50 mm

Wandanschluss mit Hohlkehle: H = 10 mm

Länge Einzelwaschtisch: 600 – 2.500 mm

Länge Banjoversion (rechts oder links): 600 – 1.550 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1.350 mm

Befestigung: Stockschrauben

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional): • Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
 (für Becken ohne Überlauf)

• Wandauflagewinkel 180 mm

Zusatzausstattung: • Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

• Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff)
 200 x 100 mm

**Modell: Dejuna**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

 **Waldstr. 33**

 **76571 Gaggenau**

 **Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)