# Ablagewaschtisch Modell Preciosa Pro

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, mit rundem Becken, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, als Standard mit Überlauf, optional ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

Alternativ auch mit erhöhtem Wandanschlussprofil 80 mm lieferbar.

**Preciosa Pro** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (Ø x H): Ø 490 x 155 mm

Tiefe: 560 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende: H = 70 mm

Wandanschluss mit Hohlkehle: H = 20 mm

Länge Einzelwaschtisch: 600 – 2.000 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Befestigung: Winkelkonsole 480 mm

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm  
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional): • Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung  
 (für Becken ohne Überlauf)

• Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit   
 Überlauf)

• Winkelkonsole 480 mm

• Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

Zusatzausstattung: • Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

• Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

**Modell: Preciosa Pro**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

**Waldstr. 33**

**76571 Gaggenau**

**Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)