**Plan de toilette Profil** en matériau minéral VARICOR® lié de résine copolymère (conforme à la norme ISO 19712), matériau homogène, coloré dans la masse, non poreux, sans traitement de surface comme le gel-coat ou l’émail, largement résistant aux désinfectants (des surfaces et des mains) et produits chimiques d’utilisation courante, résistant à la brûlure de cigarettes. Les décors blancs unis standard (arktis, blanc alpin) ont une bonne efficacité antibactérienne ; en option et sur demande pour les autres décors. Disponible également avec des propriétés antivirales selon formulation spécifique (en option).

**Plan simple vasque** sur-mesure moulé en une seule pièce, **plan multi-vasques** composé de plusieurs modules simples collés entre eux sans joints perceptibles et prêt à l’utilisation. Epaisseur du matériau 12 mm, avec vasque ronde en débord, avec trop-plein, percement pour robinetterie à préciser à la commande. Largeurs 530 / 340 mm, avec retombée avant de 40 mm et dosseret à congé de 30 mm. Options supplémentaires disponibles.

Disponible également en version d'angle.

**Profil** est conforme au marquage CE selon la norme DIN EN 14688.

Dimensions intérieures de la vasque : Ø 380 x 160 mm (L x l x h)

Largeur (à l’avant de la vasque/sur les plages) 530 / 340 mm

Epaisseur du matériau : 12 mm

Retombée avant : H = 40 mm

Longueur Plan simple : 600 – 2500 mm

Longueur Plan d'angle : 538 x 538 mm

Longueur Plan multiple : à partir de 1200 mm

Fixations préconisées : Console 310 mm

pour une installation en niche, équerre de 180 mm à prévoir sur la largeur

Accessoires (en option) : • Ecoulement libre avec capot de bonde en VARICOR®

(pour les vasques sans trop-plein)

• Push-open avec capot de bonde en VARICOR®

(pour la version avec trop-plein uniquement)

• Console 310 mm

• Equerre de 180 mm si installation en niche

Options supplémentaires : • Retombée latérale droite ou gauche (collée sans joints visibles)

• Raccord poubelle, rond ou carré (collé sans joints visibles)

**Modèle : Profil**

**Distribution par : VARICOR SAS Site de production +**

**Siège Commercial Commercial Grand-Est**

ZA du Bois Gasseau 30 Rue de la Scierie

CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX 67130 WISCHES

Tél. : +33 (0) 1 77 48 53 50 Tél. : +33 (3) 88 47 55 20

Mail : contact@varicor.com Mail : wisches@varicor.com

**www.varicor.com**