# Ablagewaschtisch Modell Trigo 1800

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

**Waschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, bauseits bearbeitbar, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, als Standard ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit angeformter Frontblende, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

**Trigo 1800** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H): 1.800 x 400 x 90 mm

Tiefe: 520 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende: H = 180 mm
Wandanschluss mit Hohlkehle: H = 40 mm

Länge Einzelwaschtisch: 1.900 – 2.500 mm

Befestigung: Stockschrauben

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional): • Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

• Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang
 enthalten

Zusatzausstattung: • Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

 • Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

 • Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

**Modell: Trigo 1800**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

 **Waldstr. 33**

 **76571 Gaggenau**

 **Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)