# Ablagewaschtisch Modell Trigo 600

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, unterfahrbar, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, als Standard ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit angeformter Frontblende, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle.

**Trigo** **600** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H): 500 x 400 x 90 mm

Tiefe: 600 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende: H = 100 mm
Wandanschluss: ohne

Länge Einzelwaschtisch: 700 – 2.500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1.400 mm

Befestigung: Winkelkonsole 480 mm

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional): • Winkelkonsole 480 mm

 • Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

• Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang
 enthalten

Zusatzausstattung: • Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

 • Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

 • Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

**Modell: Trigo 600**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

 **Waldstr. 33**

 **76571 Gaggenau**

 **Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)