**Plan de toilette Wetset (ex. V 100)** en matériau minéral VARICOR® lié de résine copolymère (conforme à la norme ISO 19712), matériau homogène, coloré dans la masse, non poreux, sans traitement de surface comme le gel-coat ou l’émail, largement résistant aux désinfectants (des surfaces et des mains) et produits chimiques d’utilisation courante, résistant à la brûlure de cigarettes. Les décors blancs unis standard (arktis, blanc alpin) ont une bonne efficacité antibactérienne ; en option et sur demande pour les autres décors. Disponible également avec des propriétés antivirales selon formulation spécifique (en option).

**Plan simple vasque** sur-mesure moulé en une seule pièce, **plan multi-vasques** composé de plusieurs modules simples collés entre eux sans joints perceptibles et prêt à l’utilisation. Epaisseur du matériau 12 mm, avec vasque ronde en débord, avec trop-plein, percement pour robinetterie à préciser à la commande. Largeurs 570/ 340 mm, avec retombées avant de 60/100 mm, dosseret à congé de 20 mm. Autoportant, goujons et chevilles fournis. Options supplémentaires disponibles.

**Wetset** est conforme au marquage CE selon la norme DIN EN 14688.

Dimensions intérieures de la vasque : Ø 400 x 192 mm (L x l x h)

Largeur (à l’avant de la vasque/sur les plages) : 570 / 340 mm

Epaisseur du matériau : 12 mm

Retombée avant : H = 60 / 100 mm

Dosseret à congé : H = 20 mm

Longueur Plan simple : 750 – 2500 mm

Longueur Plan multiple : à partir de 1650 mm

Fixations préconisées : Goujons et chevilles fournis

 pour une installation en niche, équerre de 180 mm à prévoir sur la largeur

Accessoires (en option) : • Ecoulement libre avec capot de bonde en VARICOR®

 (pour les vasques sans trop-plein)

 • Push-open avec capot de bonde en VARICOR® (pour la version

 avec trop-plein uniquement)

 • Equerre de 180 mm si installation en niche

Options supplémentaires : • Retombée latérale droite ou gauche (collée sans joints visibles)

 • Cache cuve

 • Raccord poubelle, rond ou carré (collé sans joints visibles)

**Modèle : Wetset**

**Distribution par : VARICOR SAS Site de production +**

 **Siège Commercial Commercial Grand-Est**

ZA du Bois Gasseau 30 Rue de la Scierie

 CS 40252 SAMOREAU

 77215 AVON CEDEX 67130 WISCHES

 Tél. : +33 (0) 1 77 48 53 50 Tél. : +33 (3) 88 47 55 20

 Mail : contact@varicor.com Mail : wisches@varicor.com

 **www.varicor.com**